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一、医用气体采购清单
	序号
	产品名称
	规格、参数
	规格计量
	单价
	数量
	金额（元）

	1
	医用氧气
	纯度99.5%  符合国家药典2020版、GMP标准 压力13±0.5Mpa
	1L/瓶 
	
	1
	据实结算

	
	
	
	10L/瓶
	
	1
	据实结算

	
	
	
	 40L/瓶
	
	1
	据实结算

	2
	二氧化碳
	纯度99. 9% 符合GB/T10621-2006 充装为22-23kg 
	1L/瓶 
	
	1
	据实结算

	
	
	
	10L/瓶
	
	1
	据实结算

	
	
	
	 40L/瓶
	
	1
	据实结算

	3
	高纯氩气
	纯度99.999%  符合GB/T4842-2006 压力13±0.5Mpa
	1L/瓶 
	
	1
	据实结算

	
	
	
	10L/瓶
	
	1
	据实结算

	
	
	
	 40L/瓶
	
	1
	据实结算

	4
	液氮
	纯度99.999% 符合GB/T8979-2008
	升
	
	1
	据实结算

	5
	氦气
	纯度99.999% 符合GB/T4844-2011
	1L/瓶 
	
	1
	据实结算

	
	
	
	10L/瓶
	
	1
	据实结算

	
	
	
	 40L/瓶
	
	1
	据实结算

	6
	氮气
	纯度99.99% 符合GB/T8979-2008 压力13±0.5Mpa
	1L/瓶 
	
	1
	据实结算

	
	
	
	10L/瓶
	
	1
	据实结算

	
	
	
	 40L/瓶
	
	1
	据实结算

	7
	氩气
	纯度99.99% 符合GB/T4842-2006 压力13±0.5Mpa
	1L/瓶 
	
	1
	据实结算

	
	
	
	10L/瓶
	
	1
	据实结算

	
	
	
	 40L/瓶
	
	1
	据实结算

	8
	氦气
	纯度99.9% 符合GB/T4844-2011 压力13±0.5Mpa
	1L/瓶 
	
	1
	据实结算

	
	
	
	10L/瓶
	
	1
	据实结算

	
	
	
	 40L/瓶
	
	1
	据实结算

	9
	笑气
	纯度99. 9% 符合GB22017 CAS: 10028-97-2 压力13±0.5Mpa
	1L/瓶 
	
	1
	据实结算

	
	
	
	10L/瓶
	
	1
	据实结算

	
	
	
	 40L/瓶
	
	1
	据实结算

	10
	高纯二氧化碳
	纯度99.999% 符合GB/T10621-2006 充装为22-23kg
	1L/瓶 
	
	1
	据实结算

	
	
	
	10L/瓶
	
	1
	据实结算

	
	
	
	 40L/瓶
	
	1
	据实结算

	11
	高纯氮气
	纯度99.999% 符合GB/T8979-2008 压力13±0.5Mpa
	1L/瓶 
	
	1
	据实结算

	
	
	
	10L/瓶
	
	1
	据实结算

	
	
	
	 40L/瓶
	
	1
	据实结算

	12
	高纯氦气
	纯度99.999% 符合GB/T4844-2011 压力13±0.5Mpa
	1L/瓶 
	
	1
	据实结算

	
	
	
	10L/瓶
	
	1
	据实结算

	
	
	
	 40L/瓶
	
	1
	据实结算

	13
	液氦
	纯度99.999% 符合GB/T4844-2011
	1L/瓶 
	
	1
	据实结算

	
	
	
	10L/瓶
	
	1
	据实结算

	
	
	
	 40L/瓶
	
	1
	据实结算

	14
	混合气体
	Co:0.3%、CH4:O.3%、C2H2:O.3%、02:21%、N2:平衡
	4L/瓶
	
	1
	据实结算

	
	
	
	8L/瓶
	
	1
	据实结算

	
	
	
	40L/瓶
	
	1
	据实结算

	15
	氮气
	纯度99.999% 符合GB/T8979-2008
	1L/瓶 
	
	1
	据实结算

	
	
	
	10L/瓶
	
	1
	据实结算

	
	
	
	 40L/瓶
	
	1
	据实结算

	16
	医用液氧（气态）
	1.供应的医用液态氧符合中国药典2020版“氧”标准，纯度≥99.5%。2.医用液态氧CO2≤0.01%；3.医用液态氧CO、气态酸碱含量、其他气态氧化物含量等符合国家要求；4.供应商所提供的医用液态氧储存设施必须达到国家相关标准。
	立方气氧按 lm液氧转化为 800m³气氧计算
	
	1
	据实结算



